1.

C:\Users\Izmenehy sama>hostname

DESKTOP-48BVD45

2.

C:\Users\Izmenehy sama>ping 127.0.0.1

Обмен пакетами с 127.0.0.1 по с 32 байтами данных:

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 127.0.0.1:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

3.

C:\Users\Izmenehy sama>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . . . . . : DESKTOP-48BVD45

Основной DNS-суффикс . . . . . . :

Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный

IP-маршрутизация включена . . . . : Нет

WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet:

Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

Физический адрес. . . . . . . . . : F8-A9-63-35-A8-45

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да

Автонастройка включена. . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети\* 3:

Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter

Физический адрес. . . . . . . . . : 1A-CF-5E-50-75-33

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да

Автонастройка включена. . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети\* 2:

Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3

Физический адрес. . . . . . . . . : 2A-CF-5E-50-75-33

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да

Автонастройка включена. . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter

Физический адрес. . . . . . . . . : 18-CF-5E-50-75-33

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да

Автонастройка включена. . . . . . : Да

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a42c:f43c:832c:1dec%9(Основной)

IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.43.114(Основной)

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Аренда получена. . . . . . . . . . : 24 октября 2018 г. 13:04:25

Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 24 октября 2018 г. 14:12:13

Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.43.1

DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.43.1

IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 51957598

DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-21-76-DC-07-F8-A9-63-35-A8-45

DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.43.1

NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth 2:

Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network) #2

Физический адрес. . . . . . . . . : 18-CF-5E-50-75-34

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да

Автонастройка включена. . . . . . : Да

4.

C:\Users\Izmenehy sama>ping -n 6 mail.ru

Обмен пакетами с mail.ru [94.100.180.200] с 32 байтами данных:

Ответ от 94.100.180.200: число байт=32 время=94мс TTL=50

Ответ от 94.100.180.200: число байт=32 время=172мс TTL=50

Ответ от 94.100.180.200: число байт=32 время=115мс TTL=50

Ответ от 94.100.180.200: число байт=32 время=145мс TTL=50

Ответ от 94.100.180.200: число байт=32 время=139мс TTL=50

Ответ от 94.100.180.200: число байт=32 время=133мс TTL=50

Статистика Ping для 94.100.180.200:

Пакетов: отправлено = 6, получено = 6, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 94мсек, Максимальное = 172 мсек, Среднее = 133 мсек

5.

C:\Users\Izmenehy sama>ping agar.io

Обмен пакетами с agar.io [104.17.154.222] с 32 байтами данных:

Ответ от 104.17.154.222: число байт=32 время=43мс TTL=47

Ответ от 104.17.154.222: число байт=32 время=104мс TTL=47

Ответ от 104.17.154.222: число байт=32 время=92мс TTL=47

Ответ от 104.17.154.222: число байт=32 время=47мс TTL=47

Статистика Ping для 104.17.154.222:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 43мсек, Максимальное = 104 мсек, Среднее = 71 мсек

C:\Users\Izmenehy sama>ping -l 5000 agar.io

Обмен пакетами с agar.io [104.17.154.222] с 5000 байтами данных:

Ответ от 104.17.154.222: число байт=5000 время=76мс TTL=47

Ответ от 104.17.154.222: число байт=5000 время=80мс TTL=47

Ответ от 104.17.154.222: число байт=5000 время=82мс TTL=47

Ответ от 104.17.154.222: число байт=5000 время=77мс TTL=47

Статистика Ping для 104.17.154.222:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 76мсек, Максимальное = 82 мсек, Среднее = 78 мсек

6.

C:\Users\Izmenehy sama>tracert beeline.com

Трассировка маршрута к beeline.com [64.29.35.130]

с максимальным числом прыжков 30:

1 \* \* \* Превышен интервал ожидания для запроса.

2 \* \* \* Превышен интервал ожидания для запроса.

3 56 ms 38 ms 44 ms gprs-internet-client-10.196.sonicduo.com [10.196.25.65]

4 57 ms 26 ms 39 ms 10.77.250.93

5 72 ms 42 ms 94 ms 10.77.251.165

6 22 ms 46 ms 47 ms 10.77.245.237

7 \* \* \* Превышен интервал ожидания для запроса.

8 \* \* \* Превышен интервал ожидания для запроса.

9 \* \* \* Превышен интервал ожидания для запроса.

10 \* \* \* Превышен интервал ожидания для запроса.

11 \* \* \* Превышен интервал ожидания для запроса.

12 29 ms 27 ms 30 ms 37.29.105.81

13 \* \* \* Превышен интервал ожидания для запроса.

14 78 ms 49 ms 57 ms 83.169.204.120

15 87 ms 46 ms 69 ms 10.222.78.130

16 78 ms 55 ms 59 ms 83.169.204.78

17 125 ms 56 ms 80 ms 9-1-1-150.ear2.Stockholm2.Level3.net [213.242.110.29]

18 250 ms 211 ms 230 ms ae-0-11.bar2.Orlando1.Level3.net [4.69.137.146]

19 192 ms 196 ms 196 ms BEELINE.COM.bar2.Orlando1.Level3.net [4.28.160.74]

20 \* \* \* Превышен интервал ожидания для запроса.

21 186 ms 205 ms 193 ms origin-www.beeline.com [64.29.35.130]

Трассировка завершена.